|  |
| --- |
| **BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS** |

*[Vejledningstekst er skrevet med rød+firkantede paranteser og fjernes når instruksen er færdig. Instruksen er anvendelig i bygninger med internt varslingsanlæg uden alarmoverførelse til redningsberedskabet]*

***Ved brand skal der***

|  |
| --- |
| ***Varsles**** Varslingsanlægget aktiveres på alarmtryk placeret ved alle udgange.
 |

|  |
| --- |
| ***Alarmeres**** Redningsberedskabet alarmeres ved at ringe 112. Adressen er:
* *[Bygningens adresse angives]*
* Ved aktivering af varslingstryk i denne bygning alarmeres brandvæsnet ikke direkte.
 |

|  |
| --- |
| ***Evakueres**** Alle personer forlader stille og roligt bygningen, enten direkte til det fri eller via flugtvejene i de tilstødende bygninger, og begiver sig til *[beskriv hvor samlingspunktet er]*
* Døren til opholdslokalet lukkes.
 |

|  |
| --- |
| ***Redde/slukke**** Der skal iværksættes rednings- og slukningsarbejde, forudsat at det skønnes sikkert og muligt.
* Personer som er i umiddelbar fare skal bringes i sikkerhed.
* Ved en mindre brand slukkes med vand fra *[beskriv hvilket slukningsudstyr der er på stedet]*
* Branden slukkes ved at sprøjte på det brændende materiale, ikke på røg og flammer.
 |

|  |
| --- |
| ***Information til redningsberedskabet**** Redningsberedskabet skal ved ankomsten straks underrettes om brandstedets beliggenhed, om brandens omfang samt om eventuelle personer, der ikke er kommet i sikkerhed.
 |