|  |
| --- |
| **EKSTERN KONTROL AF** **TRYKFORØGERANLÆG FOR STIGRØR** |
| **KONTAKTPERSON(ER)** |
| VVS-installationsfirma | *Firma* |  |
| *Kontaktperson* |  |
| *Mobilnummer* |  |

|  |
| --- |
| **ÅRLIGT SERVICEEFTERSYN** |
| 1 | Der skal udføres et serviceeftersyn en autoriseret VVS-installationsvirksomhed, der som minimumomfatter:* Stigrørsinstallationen kontrolleres med vand til samtlige etager.
* Det kontrolleres, at der kan opnås det givne tryk på samtlige etager.
* Samtlige funktioner afprøves.
* Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og

vedligeholdelsesplaner.* Anlægget efterses og kontrolleres, for at sikre at det er fuldt funktionsdueligt.
* Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes.

Serviceeftersyn kan udføres successivt som stikprøvekontrol, så hele anlægget over en 6-årig periode vilblive efterset og kontrolleret. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Dato for serviceeftersyn* | *Serviceeftersyn foretaget af* | *Firmanavn/stempel* |
|  |  |  |