|  |
| --- |
| **BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS** |

*[Vejledningstekst er skrevet med rød+firkantede paranteser og fjernes når instruksen er færdig. Instruksen er anvendelig i hoteller med ABA-anlæg med alarmoverførelse til redningsberedskabet]*

|  |
| --- |
| ***Forhåndsorientering**** Orientér dig ved ankomsten om flugtvejenes beliggenhed. Tag altid nøgle/kort med, når du forlader værelset.
 |

***Ved brand skal der***

|  |
| --- |
| ***Varsles**** Varslingsanlægget aktiveres på alarmtryk placeret ved alle udgange.
* Varslingssignalet er *[beskriv varslingssignalet]* på alle værelser og i fællesarealet.
 |

|  |
| --- |
| ***Alarmeres**** Ved aktivering af alarmtrykket alarmeres redningsberedskabet direkte.
 |

|  |
| --- |
| ***Evakueres**** Alle personer forlader stille og roligt bygningen, via udgangsdørene i stueetagen. Luk døren til værelset.
 |

|  |
| --- |
| ***Redde/slukke**** Der skal iværksættes rednings- og slukningsarbejde, forudsat at det skønnes sikker og muligt.
* Personer som er i umiddelbar fare skal bringes i sikkerhed.
* Ved en mindre brand slukkes med vand fra *[beskriv hvilket slukningsudstyr der er på stedet]*
* Branden slukkes ved at sprøjte på det brændende materiale, ikke på røg og flammer.
 |

|  |
| --- |
| ***Information til redningsberedskabet**** Redningsberedskabet skal ved ankomsten straks underrettes om brandstedets beliggenhed, om brandens omfang samt om eventuelle personer, der ikke er kommet i sikkerhed.
 |