|  |
| --- |
| **EKSTERN KONTROL AF** **ABDL- ANLÆG** |
| **KONTAKTPERSON(ER)** |
| Autoriseret el-installatør | *Firma* |  |
| *Kontaktperson* |  |
| *Mobilnummer* |  |

|  |
| --- |
| **2-ÅRIGT SERVICEEFTERSYN** |
| 1 | ABDL-anlæg skal hvert andet år efterses og vedligeholdes af en autoriseret elinstallatørvirksomhed.Eftersynet omfatter som minimum: * Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og

vedligeholdelsesplaner.* Anlægget efterses og kontrolleres for at sikre, at det er fuldt funktionsdueligt.
* Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes.
* At der ikke er sket bygningsmæssige eller anvendelsesmæssige ændringer, der har indflydelse på anlæggets funktion.
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Dato for serviceeftersyn* | *Serviceeftersyn foretaget af* | *Firmanavn/stempel* |
|  |  |  |