|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKSTERN KONTROL AF**  **ILTREDUKTIONSANLÆG** | | |
| **KONTAKTPERSON(ER)** | | |
| Installationsfirma | *Firma* |  |
| *Kontaktperson* |  |
| *Mobilnummer* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ÅRLIGT SERVICEEFTERSYN** | |
| 1 | Der skal udføres et serviceeftersyn af et installationsfirma for iltreduktionsanlæg, der som min. omfatter:   * Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og vedligeholdelsesplaner * Anlægget efterses og kontrolleres for at sikre, at der er fuldt funktionsdueligt svarende til en akkrediteret funktionstest * Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes   Eftersyn kan foretages successivt som stikprøvefunktion, så hele anlægget over en 3-årig periode vil blive efterset og kontrolleret. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Dato for serviceeftersyn* | *Serviceeftersyn foretaget af* | *Firmanavn/stempel* |
|  |  |  |