|  |  |
| --- | --- |
| **EGENKONTROL AF** **AUTOMATISK TRYKSÆTNINGSANLÆG** |  |
| **TJEKLISTE/BILAG NR. [XX]** | **ÅR:** |  |
| ***Frekvens*** | ***JAN*** | ***APR*** | ***JUL*** | ***OKT*** |
| *Dato:* |  |  |  |  |
| *Kvittering:* |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KVARTALS KONTROL** |
| 1 | Kontrol og eftersyn omfatter som minimum:* Anlægget funktionsafprøves.
* Eftersyn jf. DS/EN 12101-6 kap. 13 vedr. ugentlige og månedlige eftersyn.
* Evt. længerevarende fejlmeddelelser er under udbedring, samt at forsikringsselskab er informeret herom.
* Evt. opfølgning fra akkrediteret funktionsafprøvning er iværksat, og aftalte terminer er overholdt.
 |

|  |
| --- |
| **BEMÆRKNINGER TIL KONTROLLEN** |
|  |

|  |
| --- |
| **HVOR KAN JEG FINDE YDERLIGERE OPLYSNINGER** |
| * Betjeningsvejledningen for tryksætningsanlægget
* DS/EN 12101-6 Brandventilation - Del 6: Specifikation for trykdifferentialsystemer - Komponenter
* Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5, kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger (<https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger>)
 |